Город

Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________2013 г.	Дата готовности	«___»____________2013 г.
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ

исполнения ЭКСПЕРТ-ххх

Комплект однотипных приборов:

исполнение	агрессивостойкое

(футеровка - фторопласт, электроды – тантал)	износостойкое

(футеровка - полиуретан, электроды – нерж. сталь)	тип присоединения
единый с индикатором	раздельный с вычислителем	единый с индикатором	раздельный с вычислителем
ЭКСПЕРТ -	812А	912А	811И	911И	«сэндвич»

(Dу10-Dу150)
количество, шт.
ЭКСПЕРТ -	822А	922А	821И	921И	фланцевое

(Dу20-Dу300)
количество, шт.

исполнение по назначению:	общее
промышленное
специальное
материал трубопровода
материал электродов:	нержавеющая сталь сталь
титан
тантал
измеряемая жидкость	тип
концентрация, %
диапазон температур, Со

Dy, мм 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 300 .

Погрешность измерения: ± 1,0 % в диапазоне 1:85 ± 0,5 % в диапазоне 1:10 (для Dy до 100мм) .

Комплектация:

Реверсивное исполнение
Уровень сигнала прямого напр. реверсивного исполн.	низкий
высокий
пассивный
активный
Индицируемые параметры……………….……………………..........	расход
объем
время работы
Поворот измерительного блока вокруг оси стойки…………………………...………………………….…….	180о
Источник вторичного питания, шт.	ADN - 1524
ADN - 3024
длина кабеля питания, м.
Доп. модули (не более 2)	универсальных выходов
токового выхода
длина кабеля, м
Ethernet
Вход управления (с кнопкой)
длина кабеля связи (расходомер-индикатор), м
Материал фланцев для ППР…………………………………….:	углеродистая сталь
нержавеющая сталь
Материал защитных колец	углеродистая сталь
нержавеющая сталь
прокладки паронитовые*
прокладки безасбестовые*

Присоединительная арматура:	углеродистая сталь
нержавеющая сталь
крепеж из нержавеющей стали

Dy

трубопровода, мм	комплект №1

(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	комплект №2

(комплект №1, конфузоры, прямолинейные участки)	комплект №3

(комплект №1 без имитатора)

Комплект №4**(фланцевые прямолинейные участки с резьбой, крепеж, габаритный имитатор)
Сталь Ст20	Нержав. сталь

Дополнительные устройства:

АССВ-030***
АСДВ-020
USB-RS-232/RS-485
Взлет СП***
адаптер сотовой связи	считыватель архивных данных	адаптер сигналов	программный комплекс
* - в монтажный комплект расходомеров исполнений Эксперт –821И и -921И прокладки не входят;

** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковых и металлопластиковых трубопроводах Dу10 – Dу80;

***	– оформляется отдельной картой заказа.

Примечания:
При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О. принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________

КЗ ЭМ Эксперт

Михаил

2013-05-15

vzljot