Город

Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________2013 г.	Дата готовности	«___»____________2013 г.
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ

исполнения ПРОФИ-ххх

Комплект однотипных приборов:

Исполнение	для воды с различным содержанием примесей	агрессивостойкое	износостойкое	тип присоединения
единый без индикатора	единый с индикатором	раздельный с индикатором	единый с индикатором	раздельный с индикатором	единый с индикатором	раздельный с индикатором
ПРОФИ -	112*	212	312	212А	312А	211И	311И	«сэндвич»
количество, шт.
ПРОФИ -	122*	222	322	222А	322А	221И	321И	фланцевое
количество, шт.

исполнение по назначению:	общее
промышленное
специальное
материал трубопровода
материал электродов:	нерж. сталь
титан
тантал
измеряемая жидкость	тип
концентрация, %
диапазон температур, Со

Dy, мм 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 300 .

Погрешность измерения: ± 2,0 % в диапазоне 1:150 ± 1,0 % в диапазоне 1:80 .

Комплектация:

Реверсивное исполнение
Уровень сигнала прямого напр. реверсивного исполн.	низкий
высокий
пассивный
активный
Индицируемые параметры …………………………………………….	расход
объем
время работы
Импульсный выход:	пассивный
активный
интерфейс:	RS-232
или RS-485
Токовый выход (Q макс. ток.вых. =___ м3/ч)	0…5 мА
0…20 мА
4-20 мА
длина кабеля, м
Константа преобразования (Кр,), имп/л
длина кабеля, м
Поворот измерительного блока вокруг оси стойки ** ………………………………….	90о
180о
270о
Источник вторичного питания, шт. ADN -1524
ADN - 3024
длина кабеля, м
Вход управления (с кнопкой)
Длина кабеля связи (расходомер-индикатор), м
Материал фланцев для ППР……………………………………..	углеродистая сталь
нержавеющая сталь
Материал защитных колец ………………………………………	углеродистая сталь
нержавеющая сталь
прокладки паронитовые***
прокладки безасбестовые***

Присоединительная арматура:	углеродистая сталь
нержавеющая сталь
крепеж из нержавеющей стали

Dy

трубопровода, мм	Комплект №1

(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	Комплект №2

(комплект №1,

прямолинейные участки, конфузоры)	Комплект №3

(комплект №1 без имитатора)	Комплект №4****

( фланцевые прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж)
Сталь Ст20	Нержав. сталь
* - интерфейс: только RS-485 по заказу

** - для Ду 200 и 300мм поворот возможен только на 1800

*** - в монтажный комплект расходомеров Профи-221И и -321И прокладки не входят

**** - для монтажа расходомеров исполнения «сэндвич» в пластиковых и металлопластиковых трубопроводах Dу10 – Dу80мм.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________

КЗ ЭМ Профи

Михаил

2013-05-15

vzljot