Город

Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________2013 г.	Дата готовности	«___»____________2013 г.
Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ исполнения ПРОФИ –хх2МО

(ОБЩЕПРМЫШЛЕННЫЕ: IP65, t0 жидкости от -10 до 1500C, футеровка – фторопласт)

Комплект однотипных приборов шт.

исполнение
-	1	-	21	-	3	-	4	-	5	-	6	-	П	-	ПР 1	-	Б

измеряемая жидкость
диапазон температуры, °С
материал трубопровода

исполнение по назначению	общее
промышленное
специальное
Модель расходомера:

Профи-х12 МО	Профи-х22МО
сэндвич Ду 10 мм
сэндвич Ду 50 мм
фланцевый, Ду 20 мм
фланцевый, Ду 80 мм
сэндвич Ду 15 мм
сэндвич Ду 65 мм
фланцевый, Ду 25 мм
фланцевый, Ду 100 мм
сэндвич Ду 20мм
сэндвич Ду 80 мм
фланцевый, Ду 32мм
фланцевый, Ду 150 мм
сэндвич Ду 25 мм
сэндвич Ду 100 мм
фланцевый, Ду 40 мм
фланцевый, Ду 200 мм
сэндвич Ду 32 мм
сэндвич Ду 150 мм
фланцевый, Ду 50мм
фланцевый, Ду 300 мм
сэндвич Ду 40 мм
фланцевый, Ду 65 мм

Наличие индикатора	Профи-1х2МО	нет
Погрешность измерения	-51	( 2% в диапазоне 1:150
Профи-2х2МО	есть
-52	( 1% в диапазоне 1: 80
Стандарт фланцев	-11	ГОСТ 12820,сталь Ст-20
Интерфейс	-61	стандартная комплектация*
-12	ГОСТ 12820, нержав.сталь сталь*.
-62	станд.+ токовый выход 4-20 мА
Материал электродов	-21	нержавеющая сталь	Х	Направление потока	-П1	однонаправленное

Защитные кольца	-31	без колец
-П2	реверсивное
-32	сталь Ст-20
Прокладки	ПР 1	паронитовые	х
-33	нержавеющая сталь
Источник питания 220/=24В	-Б1	отсутствует
Поворот

электронного блока:	-41	без поворота
-Б2	ADN -1524
-42	на 900 по часовой стрелке
-Б3	ADN -3024
-43	на 1800 по часовой стрелке
* – RS485 MODBUS, дискретные выходы, вход управления
-44	на 2700 по часовой стрелке

Максимальный расход по токовому выходу, м3/ч
длина кабеля связи,м.
общая длина кабеля питания 220В-ADN –ЭМ, м

Импульсный выход:	константа преобразования (Кр,), имп/л
длина кабеля связи, м

Присоединительная арматура:	углеродистая сталь
нержавеющая сталь
Опция: крепеж из нержавеющей стали

Dy

трубопровода, мм	Комплект №1

(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	Комплект №2

(комплект №1,

прямолинейные участки, конфузоры)	Комплект №3

(комплект №1 без имитатора)	Комплект №4

( фланцованные прямолинейные участки с резьбой, габаритный имитатор, крепеж,
Сталь Ст20	Нержав. сталь
Примечания: ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________

КЗ ТЭР ОФ

Михаил

2013-05-15

vzljot